Обзор неоднозначности:

пример

Экспертная система должна вести ежемесячную историю давления и температуры, которые считываются каждые 60 секунд. Значения и время измерения должны храниться в БД. Если давление возросло более чем на 10 пунктов, а изменение температуры - менее чем на 3 пункта, то система IPC должна отобразить для оператора сообщение «Предупреждение: критическое повышение давления» и подать сигнал тревоги. Предупреждающее сообщение должно отображаться до тех пор, пока оператор не нажмет кнопку «Закрыть»

Проблемы в требованиях

Большинство параметров конфигурации системы IPS будут легко обновляться в будущих версиях

Это неоднозначно: как мы можем определить, что это «легко»

Это неполно:

Что означает «обновляемый»?

Как (каким образом) это должно быть сделано?

Какие именно настройки включают «большинство настроек конфигурации»?

В каком номере версии этот функционал будет нужен?

Это невозможно проверить.